**Техническое задание**

**на техническое обслуживание лифтов в**

**Центре малого предпринимательства Республики Башкортостан БЦ «Капитал»**

**1. Вид услуг**

Техническое обслуживание лифтов установленных в зданиях Центра малого предпринимательства Республики Башкортостан корпуса №№ 1-4 по адресу: г.Уфа, ул. К.Маркса, 37, корпус № 5 по адресу: г.Уфа, ул.Гоголя, 60/1, корпус № 6 с автостоянкой по адресу: г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 82.

**2.Срок оказания услуг**

Срок оказания услуг: с 01.01.2018 по 31.12.2018.

**3. Сведения о лифтах, передаваемых на техническое обслуживание.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес объекта** | **Тип оборудования** | **Завод**  **номер** | **Г/п**  **(кг)** | **Кол-во остановок** | **Скорость движения (м/с)** |
| 1 | г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.37 | Пассажирский лифт  OTIS 2000R | 84516/ В7NU-1501 | 630 | 5 | 1,0 |
| 2 | г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.37 | Пассажирский лифт  KONE MonoSpace | 10924357 | 1000 | 6 | 1,0 |
| 3 | г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.37 | Пассажирский лифт  KONE MonoSpace | 11044549 | 450 | 6 | 1,0 |
| 4 | г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.37 | Пассажирский лифт  ЩЛЗ | 22080 | 630 | 3 | 1,0 |
| 5 | г. Уфа,  ул.Чернышевского, д.82 | Пассажирский лифт  OTIS 2000R | B7NP-0403 | 630 | 7 | 1,0 |
| 6 | г. Уфа,  ул.Чернышевского, д.82 | Пассажирский лифт  OTIS Gen2 | B7NP-0404 | 630 | 6 | 1,0 |
| 7 | г. Уфа,  ул.Чернышевского, д.82 | Пассажирский лифт  OTIS Gen2 | B7NP-0405 | 1000 | 6 | 1,0 |

**4.Характеристики оказываемых услуг.**

Техническое обслуживание лифтов в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей лифтов:

проведение ежемесячных и ежегодных текущих ремонтов лифтов;

круглосуточное аварийно-техническое обслуживание, заключающееся в устранении сбоев в работе лифтов и освобождение пассажиров из застрявших кабин;

подготовка к проведению технических освидетельствований лифтов;

устранение нарушений и дефектов, выявленных при периодических технических освидетельствованиях лифтов;

проведение корректирующих мероприятий по обязательным инструкциям заводов-изготовителей и связанная с этим бесплатная замена соответствующих узлов и деталей, в соответствии с корректирующими инструкциями.

Дополнительные требования:

стоимость расходных материалов для выполнения перечисленных видов работ включена в стоимость технического обслуживания;

наличие СРО на данный вид работ;

наличие круглосуточной диспетчерской службы;

наличие специальных сертификатов о прохождении обучения сотрудников обслуживающей организации системам управления, конструктивным особенностям;

наличие специального диагностического прибора «Service tool» модель GAA 21750 AK3, имеющего версию прошивки не позднее GAA 102BDX3 для возможности квалифицированного обслуживания и диагностики лифтов.

Исполнитель обязан при производстве работ руководствоваться действующим нормативным документом: «Технический регламент Таможенного союза. ТР ТС 011/2011. Безопасность лифтов».